***Card 1: 2\*2044 21085178-4A***

Card Format: Third Party (0xFD)

Number of Bits: 34

Raw Card Data (Hexadecimal):

9F F0 04 10 00

Raw Card Data (Binary):

10011111 11110000 00000100 00010000 00

Card No- 0000011111111100(2044)

Card No in reverse order-001111111110000

Facility code-10000010(130)

***Card 2: 2\*0419542101029030-1***

Raw Card Data (Hexadecimal):

E3 04 04 10 00

Raw Card Data (Binary):

11100011 00000100 00000100 00010000 00

Card No- 0001000001100011(4195)

Card No in reverse order-1100011000001000

Facility code-10000010(130)

***Card 3: 2\*0484242101034012-1***

Raw Card Data (Hexadecimal):

AB A4 04 10 00

Raw Card Data (Binary):

10101011 10100100 00000100 00010000 00

Card No-0001001011101010(4842)

Card No in reverse order-0101011101001000

Facility code-10000010